*IDN?
*RST
SOURce1:PERiod 600 ns
SOURce2:PERiod 200 ns
SOURce1:VOLT:HIGH 1
SOURce1:VOLT:LOW -1
SOURce2:VOLT:HIGH 0.5
SOURce2:VOLT:LOW -0.5
SOURce1:PULSe1:WIDth 100 ns
SOURce2:PULSe1:WIDth 20 ns
SOURce1:PULSe:MODE SINGLE
TRIGger:MODE CONTinuous
OUTPut1 ON
OUTPut2 ON
PULSEGENControl:START
*TRG