*IDN?
*RST
SOURce1:PULSe1:WIDTh 50 ns
SOUrce1:PULSe1:DELay 50 ns
SOURce1:PERiod 100 ns
SOURce1:VOLT:HIGH 1.5
SOURce1:VOLT:LOW -1.5
SOURce1:LOAD:COMPensation ON
OUTPut1:PULSe:MODe SINgle
TRIGger:SOURce EXTernal
TRIGger:MODE GATed
TRIGger:SLOPe RISING
TRIGger:THREshold 1
TRIGger:IMPedance 50Ohm
TRIGger:OUTPut:AMPLitude 1
TRIGger:OUTPut:DELay 0
TRIGger:OUTPut:SOURce OUT1
OUTPut1 ON
OUTPut2 ON
PULSEGENControl:START