*RST
AWGControl:CONFigure:CNUMber?
AWGControl:CONFigure:SEQuencer:MODE SIN
AWGControl:CHANnel1:FUNCTionality ARB,LOWSPeed;:AWGControl:CHANnel2:FUNCTionality ARB,LOWSPeed
AWGControl:RMODE SEQ;
WLIST:WAVeform:DELETE ALL
WLIST:WAVeform:NEW 'Digital1',128
WLIS:WAV:DIGITAL:DATA "Digital1",0,128,"Digital128DIG.bin"
SEQuence:CHANnel1:LENgth 1;:SEQuence:CHANnel2:LENgth 1
SEQuence:CHANnel1:ELEMent1:WAVeform "Digital1";:SEQuence:CHANnel2:ELEMent1:WAVeform "Digital1"
SEQuence:CHANnel1:ELEM1:REP INFinite;:SEQuence:CHANnel2:ELEM1:REP INFinite
SOURce1:OUTputType DCAmplified
SOURce2:OUTputType DCAmplified
AWGControl:RUN
