*IDN?
*RST
SOURce1:FUNCtion PULSe
SOURce1:PULSe:DCYCle 60
SOURce1:PULSe:DELay 0
SOURce1:PULSe:PERiod 200ns
SOURce1:PULSe:TRANsition:LEADing 10ns
SOURce1:PULSe:TRANsition:TRAiling 20ns
SOURce1:VOLTage:HIGH 2
SOURce1:VOLTage:LOW 0
SOURce2:FUNCtion SINusoid
SOURce2:VOLTage 3
SOURce2:OFFSet 0
SOURce2:FREQuency 10MHz
SOURce1:FREQuency:MODE CW
SOURce2:FREQuency:MODE CW
OUTPut1 ON
OUTPut2 ON
AFGControl:START